---【程序说明】---
（1）程序摘要：基于BIOS的STM32L431工程
（2）运行芯片：本工程基于BIOS运行,不从0启动
（3）软件环境：AHL-GEC-IDE，兼容STM32cubeIDE
（4）硬件环境：AHL-STM32L431，实质是只要是STM32L431即可，
                            接AHL-GEC扩展板，有三色灯指示
（5）硬件连接：用杜邦线接上GEC引脚30，触摸另一侧针头，观察value的变化情况
（6）功能简述：
              ① 蓝灯约每秒闪烁一次；
              ② 输出value值
