
------------------------------------------------------
金葫芦提示：                                            
（1）蓝灯闪烁\n");
（2）每10ms中断触发SysTick定时器中断处理程序一次。
（3）进入SysTick定时器中断处理程序后，静态变量10ms单元+1， 
（4）达到一秒时，调用秒+1，程序，计算“时、分、秒”。 
（5）使用全局变量字节型数组gTime[3]，分别存储“时、分、秒”。 
（6）可通过时间测试程序C#2019测试30秒的时间间隔来校准Systick
（7）注意其中静态变量的使用 
------------------------------------------------------


---【程序说明】---
（1）程序摘要：基于BIOS的STM32L431工程
（2）运行芯片：本工程基于BIOS运行,不从0启动
（3）软件环境：AHL-GEC-IDE，兼容STM32cubeIDE
（4）硬件环境：AHL-STM32L431，实质是只要是STM32L431即可，
              接AHL-GEC扩展板，有三色灯指示
（5）硬件连接：见"..\05_UserBoard\user"文件
（6）功能简述：
              ① 蓝灯约每秒闪烁一次；
              ② 按照user.inc文件要求连接用户串口，
                 利用开发环境“工具”→“串口工具”，
                 向MCU发送一个字符，MCU会返回一个字符

---【何把User程序改为直接从零启动程序（只有两处）】---
   （1）03_MCU文件夹中的.ld中，
        GEC_USER_SECTOR_START  =0;    /*USER程序开始扇区号*/
   （2）04_GEC文件夹中gec.h文件
         #define GEC_USER_SECTOR_START    (0)  
    这样的程序，删除Debug,重新编译后，使用SWD写入器下载，直接运行，不需要BIOS
         


---移植规则---【20200806】
不同芯片BIOS及User框架基本规则
02_CPU 该文件夹除cpu.h之外，其他文件BIOS工程与User工程同
       cpu.h 变动（1）～（2），根据MCU型号变动
03_MCU mcu.h 变动（1）～（3）,根据MCU型号变动，且BIOS工程与User工程同
             在该文件中修改MCU型号及BIOS版本号
       .ld文件：根据MCU型号变动,且BIOS工程与User工程不同
       .s文件：改动类似BSS处，且BIOS工程与User工程不同
04_GEC 各芯片BIOS工程一致，
       各芯片User工程一致，但同芯片BIOS与User工程的04_GEC
       内容不同
05_UserBoard BIOS中除去User.h根据MCU型号变动，其他文件相同
06、07文件夹：各芯片BIOS相同，同功能的User相同


---版本历史---

【20200830】 V3.5  规范程序，规范对于User模板，适应RTOS
【20200829】 V3.4  复位后重置动态命令
【20200812】修改.s文件，缺省中断，直接返回
【20200630】（1）获取对应芯片的官方工程样例。
            （2）参照本BIOS标准工程，整理工程文件夹结构。
                 01_Doc：存放makefile文件和其他说明文档
                 02_CPU：存放内核头文件。
                         复制本工程中的cpu.h，根据可移植性标识
                         对【变动】部分加以改动，使之适应目标芯片。
                 03_MCU：存放链接文件、启动文件和基本驱动（gpio、uart、flash）。
                         复制本工程中的mcu.h，根据可移植性标识对【变动】部分加以改动，
                         使之适应目标芯片。
                         链接文件的修改：复制本工程链接文件的第（1）部分并加以改动，
                         使之适应目标芯片。Flash字段中各分段的赋值方式直接拷贝本工
                         程链接文件的第（2）部分。Section字段将本工程的第（3）部分
                         中头部的【固定】部分复制并添加至头部。
                         参照标准工程链接文件将存储空间分为对应的分段。
                         其中BIOS分段的大小在编译后根据程序大小，取最小的值。
                         动态命令分段、构建函数列表分段均取4KB大小左右，视存储空间大小，
                         构建函数代码分段可取10KB及以上。
                         在对应的SECTIONS断中同样对各个分段给出对应的定义。
                 04_GEC、05_UserBoard、06_SoftComponent、07_NosPrg直接拷贝。
                         对gec.h和user.h中【变动】部分加以改动，使之适应目标芯片
【20200526】V3.0 （1）MCU_TYPE改为3.0；（2）删除mcu.h中无用定义；
                 （3）修改类型转换构件名及内部函数名