---【程序说明】---
（1）程序摘要：基于BIOS的STM32L431工程
（2）运行芯片：本工程基于BIOS运行,不从0启动
（3）软件环境：AHL-GEC-IDE，兼容STM32cubeIDE
（4）硬件环境：AHL-STM32L431，实质是只要是STM32L431即可，
                            接AHL-GEC扩展板，有三色灯指示
（5）硬件连接：PTC0（I2C3_SCL）与PTB10（I2C2_SCL）引脚相连通过上拉电阻上拉至3.3V
              PTC1（I2C3_SDA）与PTB11（I2C2_SDA）引脚相连通过上拉电阻上拉至3.3V
              注意：上拉电阻为1.5K~10K
（6）功能简述：
              ① 蓝灯约每秒闪烁一次；
              ② I2C模块：主机I2CA向从机I2CB发送数据，I2CB接收到的数据通过User串口发送给PC机
 注意：
     PTC0对应GEC47 - PTB10对应GEC39
     PTC1对应GEC46 - PTB11对应GEC38 

