
功能概要：构件化理解LPTMR编程
版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn)
版本更新：2012-10-12  V1.0
          2013-11-12 V2.0（WYH）
          2014-08-11 V3.0 (转入KDS)
          2016-03-20 V4.0
硬件说明：PORTB19=红灯；PORTB18= 绿灯；PORTB9= 蓝灯
       UART1(TX=PTE0,RX=PTE1;UART2 TX=PTE22,RX=PTE23)
       USBDM(PTA0、PTA3分配给USBDM调试使用)


1. 工程概述
(1)本工程为KL25微控制器无操作系统应用工程，中断和UART样例程序
(2)使用串口与外界通信，使用串口1，波特率为9600，1位停止位，无校验
(3)启动串口接收中断，回发接收数据

2. 软件环境
(1)Kinetis Design Studio IDE v3.0.

3. 硬件环境
(1)KL25 SD13-01 EVB板
(2)蓝灯对应引脚为PTB9
(3)串口2发送引脚为PTE22，接收引脚为PTE23
	
4. 实验现象
(1)串口通信格式：波特率9600，1位停止位，无校验	
(2)LPTMR使用内部32.768kHz慢速时钟。
(3)上电或按复位按钮时，调试串口输出“苏州大学嵌入式实验室LPTMR构件测试用例！”。
(4)LPTMR每1s产生一次中断，用于计时，调试串口每秒输出“MCU记录的相对时间：
00:00:01”，“00:00:01”为中断记录的时间，同时蓝色指示灯闪烁一次。
(5)PC机向MCU发送数据时，MCU进入串口接收中断，将接收的一个字节直接回发。


=============================================================================
声明：
（1）我们开发的源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，
欢迎指正。
（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

苏州大学飞思卡尔嵌入式中心（苏州华祥信息科技有限公司）
技术咨询：http://sumcu.suda.edu.cn;0512-65214835
业务咨询：http://www.hxtek.com.cn


