
功能概要：构件化理解UART编程
版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn)
版本更新：2016-03-14 V4.0 (更新到CMSIS标准)
硬件说明：PORTB19=红灯；PORTB18= 绿灯；PORTB9= 蓝灯；


1. 工程概述
(1)本工程为KL25微控制器无操作系统应用工程，DAC样例程序
(2)使用串口与外界通信，使用串口1，波特率为9600，1位停止位，无校验

2. 软件环境
(1)Kinetis Design Studio IDE v3.0.0.

3. 硬件环境
(1)KL25 SD13-01 EVB板
(2)蓝灯对应引脚为PTB9,红灯对应引脚为PTB19，绿灯对应引脚为PTB18
(3)串口发送引脚为PTE0，接收引脚为PTE1
	
4. 实验现象
(1)程序启动时串口发送This is DAC Test!，同时灯闪烁
(2)将一个LED的正极接在PTE30上，将负极接在GND上，可观察到发光二极管的呼吸效果。

5. 实验注意
(1)可以通过高端PC c#2010来实时接受数据
(2)先打开串口，后开启KL25 SD13-01 EVB板电源
(3)C#2010串口测试程序中包含十进制数据发送和十六进制数据发送




=============================================================================
声明：
（1）我们开发的源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，
欢迎指正。
（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

苏州大学飞思卡尔嵌入式中心（苏州华祥信息科技有限公司）
技术咨询：http://sumcu.suda.edu.cn;0512-65214835
业务咨询：http://www.hxtek.com.cn


