功能概要：简单理解MCU是如何控制一个发光二极管（小灯）的
版本更新：2012-10-12  V1.0,2016-03-26（WYH）V6.0

1. 工程概述
(1)本工程为KL25微控制器无操作系统应用工程，GPIO样例程序

2. 软件环境
(1)KDS IDE v3.0.0.

3. 硬件环境
（1）KL25 SD-13-01 EVB板
（2）PORTB19=红灯；PORTB18= 绿灯；PORTB9= 蓝灯；
	
4. 实验现象
(1)KL25 SD13-01 EVB板板上的红，蓝，绿三色等交替闪烁

5. 实验注意


=============================================================================
声明：
（1）我们开发的源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会， 不足之处，欢迎指正。
（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

苏州大学NXP嵌入式中心
http://sumcu.suda.edu.cn;0512-65214835



