-mcpu=cortex-m0
-mthumb
-mfloat-abi=soft
-g3
-gdwarf-2
-gstrict-dwarf
-nostdinc
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Sources"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Drivers/uart"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Drivers/tpm"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Drivers/USBSlave"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents/light"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Drivers"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Common"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/CPU"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Doc"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Drivers/gpio"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents/lcd"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents/led"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents/kb"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/SwComponents/beep"
-I"E:/KL25 AND MQX CD/SD-FSL-KL25-CD(V2.2)20140416/KL25-Program/KL25-Test(20140416)/Project_Settings/Startup_Code"
-I"E:/Freescale/CW MCU v10.5/MCU/ARM_GCC_Support/ewl/EWL_C/include"
-I"E:/Freescale/CW MCU v10.5/MCU/ARM_GCC_Support/ewl/EWL_Runtime/include"
-O0
-ffunction-sections
-fdata-sections
-Wall
-c
-fmessage-length=0