功能概要：构件化理解GPIO编程
版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn)
版本更新：2012-10-12  V1.0
          2013-11-12 V2.0（WYH）
          2014-08-11 V3.0 (转入KDS)
          2016-03-14 V4.0 (更新到CMSIS标准)
硬件说明：PORTB19=红灯；PORTB18= 绿灯；PORTB9= 蓝灯；


1. 工程概述
(1)本工程为KL25微控制器无操作系统应用工程，GPIO样例程序

2. 软件环境
(1)Kinetis Design Studio IDE v3.0.0.

3. 硬件环境
(1)KL25 SD13-01 EVB板
(2)蓝灯对应引脚为PTB9，红灯对应引脚为PTB19，绿灯对应引脚为PTB18
	
4. 实验现象
(1)KL25 SD13-01 EVB板板上的红，蓝，绿三色等交替闪烁

5. 实验注意



=============================================================================
声明：
（1）我们开发的源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，
欢迎指正。
（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

苏州大学飞思卡尔嵌入式中心（苏州华祥信息科技有限公司）
技术咨询：http://sumcu.suda.edu.cn;0512-65214835
业务咨询：http://www.hxtek.com.cn


