==================================================================
20150103 V3.1 RF驱动构件增加发送时能量冲突检测，详见构件中函数：
RFSendDataByCSMACA(uint_8 DataLen, uint_8 *DataAdr)

20150126 V3.3 规范RF驱动构件，增加设置参数的RF初始化函数，详见构件中函数：
RF_InitSet(RF_InitAttributePtr rf_InitAttribute)
===================================================================

本目录下分4个子目录

1、01-documnet：
配套的文档资料，包括：
KW01-Zigbee开发套件快速应用指南和KW01-Zigbee开发套件快速测试方法；

2、02-software：包含common和program两个文件夹
（1）common
包含：
KW01-DrvComponent-V3.3(20150126)驱动构件的源文件(*.c)与库文件(*.lib)
MQXLite(V4.1.0)-kernel的源文件(*.c)与库文件(*.lib)
MQXLite(V4.1.0)-psp-cortex_m的源文件(*.c)与库文件(*.lib)
用户可根据需要选择源文件或库文件加入到工程中。

（2）program
包含：
KW01-PC-Node(20160402)工程文件夹
测试样例A的上位机C#测试工程文件夹
测试样例B的Test节点的工程文件夹和上位机C#测试工程文件夹
测试样例EXAM1的Test节点的工程文件夹和上位机C#测试工程文件夹
测试样例EXAM2的Test节点的工程文件夹和上位机C#测试工程文件夹
测试样例EXAM3的Test节点的工程文件夹和上位机C#测试工程文件夹

3、03-tools：
与开发调试相关的工具，包括：C#2010串口测试程序、JLink、USB转串口驱动。

4、04-other：
其他资料