
1.本工程为使用SPI对AT45DB041B外扩Flash芯片操作
  (1)使用的波特率为38400，使用SCI1口
  (2)使用SCI1和PC机通信
  (3)使用SPI与AT45DB041B通信
  (4)首先向PC机发送"Test AT45",然后等待PC机通过串口发送过来的操作命令
  (5)命令格式如下:使用串口调试工具 以16进制数据发送  
      5A 页号(00 00-07 FF) 向指定页写入256个数据00-FF              
      5B 页号(00 00-07 FF) 读取指定页的数据                         
      5C 页号(00 00-07 FF) 擦除指定页（实质是写FF) 
2.目的
     初步掌握利用SPI对扩展芯片的操作
3.注意：
   (1)当运行程序时发现接收窗口中无数据返回，可能存在下面几个问题：
    A. 串口没有接好。
    B. 换成用扩展板上的电源供电。
    C. 检查程序写入是否正确。
    D. 更换硬件
    E.硬件连线是否连接正确，或者是否连接牢固
    F.AT45DB041B芯片仅支持Mode 0和Mode3 两种方式，SPI初始化时一定要注意
   (2)如果接收的数据不正确，要考虑MCU方和PC方的波特率是否一致