工程说明：
(1)程序描述:按下键盘按键,串口发送对应的键值  
(2)硬件连接：如果键盘插在实验板的上排插孔,无须连线,若插在下排插孔,需手工接线，
             PTD7,3,2及PTG4接键盘4根列线(允许中断输入),PTG3-0接键盘4根行线(扫描线) 
(3)注意：
   1.当运行程序时发现接收窗口中无数据返回，可能存在下面几个问题：
    A. 串口没有接好。
    B. 换成用扩展板上的电源供电。
    C. 检查程序写入是否正确。
    D. 更换硬件
   2.如果接收的数据不正确，要考虑MCU方和PC方的波特率是否一致。
