1.硬件连接
  若将核心板直接插在实验板上，则无需任何连线,否则:
  PTB口的PTB0-PTB7分别接LED的数据线LED1_LD0-LED1_LD7，即a-h 
  PTD口的PTD0-PTD1分别接LED的位选线LED1_CS0-LED1_CS1, PTD4-PTD5分别接LED的位选线LED1_CS2-LED1_CS3
    
2.功能    
  LED数码管显示'2009'
    
3.拓展练习   
  修改程序，使得初始显示为“4567”

