
1.本工程为看门狗的测试工程实例，通过本例子你可以一目了然的看到看门狗的功能，本
  实例通过串口通信测试看门狗的功能。
  步骤如下：
  (1)将核心板串口与PC机串口相连，波特率设为9600
  (2)不开启看门狗时，观察程序运行情况
     将MCUInit.c中的SOPT的最高位赋0，在main.c中不加FeedDog()，通过串口调试工具
     观察现象，你会看到串口发出的数据先为4，后面全是1。
  (3)开启看门狗，但是不喂狗，观察运行情况
     将MCUInit.c中的SOPT的最高位赋1，在main.c中不加FeedDog()，通过串口调试工具
     观察现象，你会看到串口发出的数据全为4，因为开启了看门狗，但是没有喂狗，一
     直在复位。
  (4)开启看门狗，而且喂狗，观察运行情况
     将MCUInit.c中的SOPT的最高位赋1，在main.c中加FeedDog()，通过串口调试工具
     观察现象，你会看到串口发出的数据先为4，后面全是1。情况跟(2)一样。
2.目的
     初步掌握看门狗的基本知识
3.注意：
  （1）当运行程序时发现接收窗口中无数据返回，可能存在下面几个问题：
    A. 串口没有接好。
    B. 换成用扩展板上的电源供电。
    C. 检查程序写入是否正确。
    D. 更换硬件
  （2）如果接收的数据不正确，要考虑MCU方和PC方的波特率是否一致


