     
1.本工程为键盘中断工程实例，按下键盘按键,串口发送对应的键值
   (1)使用的波特率为9600，使用SCI1口 
   (2)以16进制的方式显示
2.硬件连接
   (1)PTD口0脚接指示灯
   (1)如果键盘插在实验板的上排插孔,无须连线,若插在下排插孔,需手工接线,
   PTD7,3,2及PTG4接键盘4根列线(允许中断输入),PTG3-0接键盘4根行线(扫描线)
3.目的：键盘中断,键盘扫描,键值识别,键值转换
    