1.硬件连接
  (1)PTF.0接指示灯                                              
  (2)PTB口的PTB0-PTB7分别接LED的数据线LED1_LD0-LED1_LD7,即a-h   
     PTD口的PTD0-PTD1分别接LED的位选线LED1_CS0-LED1_CS1       
     PTD4-PTD5分别接LED的位选线LED1_CS2-LED1_CS3               
  (3)若将核心板直接插在实验板上,则无需连线 
    
2.功能    
  LED数码管显示'2010'
    
3.拓展练习   
  修改程序，使得初始显示为“4567”

