硬件连接：

无

演示程序：

1、选择串口号和波特率，单击按钮打开串口。

2、输入“？”可以得到如下命令格式：

(1)擦除第 8 页——E:8

(2)从第 8 页第 0 个字处读取 4 个字节的内容——R:8:0:8

(3)向第 8 页第 0 个字位置写 4 个字节数据 1,2,3,4:——W:8:0:4:1,2,3,4

(4)设置 Flash 后门密钥，密码为字符串“87654321”——B:8,7,6,5,4,3,2,1

(5)验证 Flash 后门密钥，密码为字符串“87654321”——M:8,7,6,5,4,3,2,1

(6)密钥删除——D

(7)加密解除——U

(8)块保护，保护第 8 页至 0xFFFF 的地址——P:8

3、注意：

(1)若要写入，则输入“W:8:0:4:1,2,3,4”。如果再次写入，需先擦除。

(2)其他操作需按命令格式输入即可完成。命令前不能有空格等其他字符。

(3)芯片在加密后，若要重新写入程序，必须先解密。