
1.本工程为AW60的A/D模块编程实例
     (1)此转换程序包含了中值滤波和平均值滤波的复合滤波方式
     (2)本程序中的中值滤波就是对3次采样值比较大小，取中间的一个
     (3)平均值滤波就是N个采样值求平均
     (4)使用SCI和PC机通信
2.目的
     初步掌握A/D转换的汇编基本编程方法
3.注意:(1)在汇编编程的过程中,只有标号是顶格写的,其他的一律不能顶格写
       (2)在本程序中使用了AW60芯片内置的温度传感器,A/D转换的结果是8位。但
          因为其精度可达到10,故程序是按照10位来计算的
       (3)若采集的A/D数据是10位,在做均值滤波时,最后的结果有可能超过一个字
          节,故用减法来代替除法,最后的结果用两个字节来保存
