工程说明：
(1) 由于相应高端程序采用ASCII码传输，因此接收到的数据均是对应的ASCII码值，在
    编写程序时应当注意。
(2) 当运行程序时发现接收窗口中无数据返回，可能存在下面几个问题：
    A. 串口没有接好。
    B. 换成用扩展板上的电源供电。
    C. 检查程序写入是否正确。
    D. 更换硬件
(3) 如果接收的数据不正确，要考虑MCU方和PC方的波特率是否一致。
(4) 汇编工程中引入了C语言的全局变量的概念，全局变量定义在用户RAM区，可被各个
    程序模块访问，定义语句放在Includes.h文件中，本工程中定义了一个字节的全局
    变量SerialBuff。