
1. 硬件连接: (1)PTF.0接指示灯                                              
             (2)AW60目标板上的串口1接PC机串口,PTB.0引脚接电位器 
2. 功能说明：本工程为AW60的A/D模块编程实例
     (1)本实例利用PTB.0所连接的电位器来模拟数据采集，调节电位器可获得不同的采样值
     (2)此转换程序包含了中值滤波和平均值滤波的复合滤波方式
     (3)本程序中的中值滤波就是对3次采样值比较大小，取中间的一个
     (4)平均值滤波就是N个采样值求平均
     (5)使用SCI和PC机通信
2.目的
     初步掌握A/D转换的基本编程方法

