
1.本工程为查询方式的串行通信测试工程实例
  (1)使用的波特率为9600，使用SCI1口
  (2)使用SCI1和PC机通信
2.目的
     初步掌握利用查询方式进行串行通信的基本知识
3.硬件连接
  将PTB0-PTB7与八个小灯相连
步骤：
（1）打开高端程序，发送字符'A',测试通信是否正常
（2）在通信正常的情况下，发送发送字符串"11"，PTA0口灯亮；
    发送"10"，PTA0口灯暗；发送"21"，PTA1口灯亮；发送"20"，
    PTA1口灯暗；依此类推，当给PTA口发送"01"，8个小灯全亮，
    发送"00"，全暗。

