1.硬件连接
      灯的接线在Light.h文件中。

2.功能
      灯闪烁，通过在main.c文件中改变延时参数，可以调整闪烁的快慢。

3.友情提示
      如果延时不够长的话，会发觉灯不会闪烁，而是一直亮，这是由于人的
      视觉引起的。因为MCU的频率很快，所以应该将延时参数设得大些。

4.特别提示:这是第一个入门程序程序,这里简要给出开发环境的使用
  4.1 开发环境的设置
     4.1.1 开发环境默认打开时会打开上次关闭时所打开的工程。我们希望在打开时什么
           也不打开，则按照下面的操作，选择菜单Edit->Preferencs...
           弹出的对话框IDE Preferences，选择General里面的 IDE Startup，
           右边会出现On IDE Start:的多项选择，选择Do Nothing。单击OK即可。
     4.1.2 开发环境默认字体对中文的支持不是很好，所以我们要改变它的字体，
           按照下面的操作，选择菜单Edit->Preferencs...弹出的对话框IDE Preferences，
           选择Editor里面的 Font&Tabs，右边会出现Font settings，
           在Fonts下拉列表中选择Fixedsys字体。单击OK即可。
  4.2 如何把程序下载到MCU中
      (1)将程序编译、链接生成.S19文件
      (2)将写入器与PC相连，可将程序写入MCU。方法参见(写入器)安装与使用
  4.3 如何运行第一个程序
      下载完成后，复位即可运行程序。
  4.4 如何利用本工程建立一个新的工程
      当在该工程的基础上，做另外一个项目时，比如在Light工程的基础上编写LCD程序。
      需要做如下工程设置。
      (1)更改工程文件夹名为LCD
      (2)更改Light.mcp为LCD.mcp
      (3)将bin文件夹的所有内容删掉
      (4)打开该工程，选择菜单Edit->Light Settings...，弹出Light Settings对话框，选择
         Target Settings，将Target Name修改成LCD；选择ColdFire Target，将File Name修改成LCD.elf
      (5)删除文件夹LCD_Data
  4.5 如何添加中断程序
      (参见SCIIntRe工程)


