下载BIOS(MSP432)机器码到目标芯片的方法：

1 下载与安装TI独立写入软件
   （1.1）下载TI独立写入软件：
              "sumcu.suda.edu.cn"→"资料下载“→"工具”→"资料下载”→"工具下载”
                                             →”uniflash_sl.4.6.0.2176.exe“下载解压即可
              （也可进入TI官网自行下载）
   （1.2）安装TI独立写入软件：uniflash_sl.4.6.0.2176.exe
2 TI独立写入软件uniflash的使用步骤：
    （2.1）硬件连接：使用所配的连接线（一端标准USB口，另一端MicroMini-USB口），连接目标板至电脑
      (2.2)  打开软件UniFlash 4.6.0
    （2.3)  在软件界面的左上方，看到“Detected Devices”栏目，
               单击该栏目下的“Start”按钮，（初次使用可能要单击两次）
    （2.4） 默认会进入“Program”栏目，也可以手动在左侧单击Program进入
    （2.5） 在“Program”栏目下，单击最右边的“Browse”按钮，选择
                “..\06-Other\BIOS(MSP432)\BIOS(MSP432).out"文件
                 （注意不能中文路径）
      (2.6)  单击"Load Image"按钮，即可烧录（初次使用可能会出现需要更新的提示，
              单击update即可）。