---【程序说明】---
（1）程序摘要：基于BIOS的MSP432工程
（2）运行芯片：本工程基于BIOS运行,不从0启动
（3）软件环境：AHL-GEC-IDE
（4）硬件环境：AHL-STM32L431
（5）硬件连接：见"..\05_UserBoard\user"文件
（6）功能简述：
              ① 蓝灯亮暗轮回切换
              

---【何把User程序改为直接从零启动程序（只有两处）】---
   （1）03_MCU文件夹中的.ld中，
        GEC_USER_SECTOR_START  =0;    /*USER程序开始扇区号*/
   （2）04_GEC文件夹中gec.h文件
         #define GEC_USER_SECTOR_START    (0)  
    这样的程序，删除Debug,重新编译后，使用SWD写入器下载，直接运行，不需要BIOS
         


---移植规则---【20200806】
不同芯片BIOS及User框架基本规则
02_CPU 该文件夹除cpu.h之外，其他文件BIOS工程与User工程同
       cpu.h 变动（1）～（2），根据MCU型号变动
03_MCU mcu.h 变动（1）～（3）,根据MCU型号变动，且BIOS工程与User工程同
             在该文件中修改MCU型号及BIOS版本号
       .ld文件：根据MCU型号变动,且BIOS工程与User工程不同
       .s文件：改动类似BSS处，且BIOS工程与User工程不同
04_GEC 各芯片BIOS工程一致，
       各芯片User工程一致，但同芯片BIOS与User工程的04_GEC
       内容不同
05_UserBoard BIOS中除去User.h根据MCU型号变动，其他文件相同
06、07文件夹：各芯片BIOS相同，同功能的User相同