
1.硬件连接: 
  (1)MCU的IIC接口(PTC1(SDA1)和PTC0(SCL1))与时钟芯片的IIC接口(SDA和SCL)相连    
  (2)MCU的串行口1与PC机的串行口相连                            
  (3)PTD0接指示灯   
2.功能：本工程为MCU的IIC模块编程实例
  (1)本工程利用MCU的IIC模块与PCF8563时钟芯片通信
  (2)使用SCI和PC机通信
2.目的
  初步掌握AW60IIC模块的基本编程方法

