工程说明：
1.本工程为液晶显示，在pc端输入32个字符，送LCD显示，并且把收到的数据立即回发
2.硬件连接：(1)PTA口的PTA0-PTA7与LCD数据线的D0-D7连接(若LCD接上排孔则不必连接) *
3.程序描述:                                                                   *
            (1)初始显示:                                                       *
              "Wait Receiving.."                                              *
              "Soochow 2009.09."                                              *
            (2)MCU等待接收PC发来的32个字符,并送LCD显示 