工程说明：
1.本工程为中断方式的串行通信测试工程实例
  (1)使用的波特率为9600，使用SCI1口
  (2)使用SCI1和PC机通信
  (3)等待接收PC机发送的数据，当接收到了来自PC机的数据后立即回发
2.目的
     初步掌握利用中断方式进行串行通信的基本知识
3.注意：
  （1）当运行程序时发现接收窗口中无数据返回，可能存在下面几个问题：
    A. 串口没有接好。
    B. 换成用扩展板上的电源供电。
    C. 检查程序写入是否正确。
    D. 更换硬件
   （2）如果接收的数据不正确，要考虑MCU方和PC方的波特率是否一致
