/*
 ******************************************************************************
 *  工程说明： 本程序旨在对AW60的功能进行演示。配合高端C#程序进行互动演示。
 *  创建时间： 2010/09/07
 *  创建作者： 奉行天下
 ******************************************************************************
*/


详细说明 v0.0
文件： 1. Module_H,Module_C 文件夹放置的是AW60构件的模块初始化程序和头文件。
       2. Includes.h 文件用于调用所有其他的头文件，而主程序只需要调用该文件即可，而不需要调用所有头。
       以及部分全局宏定义也放置于此文件。
       3. isr.c 是中断处理文件夹，用于存放具体的中断处理代码。
       4. Type.h 文件中用于存放与编译器有关的类型。利用typedef定义程序化的类型，在具体代码中与编译器
       的类型没有直接关系。如果换了编译器，类型不一样，只需要修改此文件即可，方便移植代码。
       5. MC9S08AW60.h 该文件定义了关于AW60芯片的相关信息。比如寄存器的地址空间别名。以及中断向量的
       相关信息定义。
       6. MCUInit.c 该文件主要用于MCU的初始化工作。设定工作方式，工作频率，系统时钟的设定等。
       7. GeneralFun.h，GeneralFun.c 这两文件文件用于防置一些工具类函数的定义与实现。比如延时，字符串
       处理，格式转换等通用类函数。
       7. 其他文件由IDE自动生成。   
       
       
       
/******************************修改记录起始符*********************************/   
    
修改记录
修改时间
修改人









/******************************修改记录终止符*********************************/



//-----------------------------------------------------------------------------
ATTENTION:                                                         注意事项说明
    1. 除框架程序外，所有程序都遵循自己一定的代码规范。
          所以变量  ----> 整个工程保持代码风格的一致性。
          四个空格开头。注释于60位置。其他遵循C语言标准规范。
    2.如果需要移植代码换编译环境的话，只需要修改Type.h文件。如果需要移植其他MPU
    或其他芯片的话，大致只需要修改与芯片有关的文件。其他功能类代码，或构件初始化
    代码，对于通用构件是不需要重新构造的。
    3.独立功能尽量单独列置文件，而且进行文件式的封装，对外尽量用头部宏的方式，这
    样的程序灵活度搞，若需修改，只要修改头部宏。而实现代码不需要动。减少工作量。


//END TXT      *****  程序的动态通过此文件予以管理 VS tianxialoveall *****