工程说明：
1.本工程为液晶显示，在pc端输入32个字符，送LCD显示，并且把收到的数据立即回发
2.硬件连接：(1)PTD口0脚接指示灯
            (2)PTA口的PTA0-PTA7与LCD数据线的D0-D7连接(若LCD接上排孔则不必连接)  
3.程序描述:                                                                    
            (1)初始显示:                                                        
              "Wait Receiving.."                                                
              "Soochow 2010.09."                                              
            (2)MCU等待接收PC发来的32个字符,并送LCD显示 

